<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="11.43" y1="54.61" x2="13.97" y2="54.61" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="11.43" y1="54.61" x2="11.43" y2="52.07" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="137.16" y1="54.61" x2="135.255" y2="54.61" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="137.16" y1="54.61" x2="137.16" y2="52.705" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="137.16" y1="-3.175" x2="137.16" y2="-1.27" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="137.16" y1="-3.175" x2="135.255" y2="-3.175" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="11.43" y1="-3.175" x2="13.335" y2="-3.175" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="11.43" y1="-3.175" x2="11.43" y2="-1.27" width="0.4064" layer="46"/>
<text>C</text>
<text>C</text>
<text>B</text>
<text>B</text>
<text>E</text>
<text>E</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>OK1</text>
<text>OK2</text>
<hole x="132.715" y="24.13" drill="0.6"/>
<hole x="132.715" y="50.8" drill="0.6"/>
<hole x="16.51" y="25.4" drill="0.6"/>
<hole x="16.51" y="50.8" drill="0.6"/>
<hole x="34.29" y="30.48" drill="0.6"/>
<hole x="58.42" y="30.48" drill="0.6"/>
<hole x="88.9" y="30.48" drill="0.6"/>
<hole x="113.03" y="30.48" drill="0.6"/>
</plain>
<libraries>
<library name="relay">
<packages>
<package name="LY20">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ptr500">
<packages>
<package name="AK500/4">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="C1702E15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 3.5 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="15S">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="07">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="10X04MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X2MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E5-8,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 8.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-fet">
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO92-CBE">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt; Pads In Line</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="K1" library="relay" package="LY20" value=""/>
<element name="K2" library="relay" package="LY20" value=""/>
<element name="E$3" library="con-ptr500" package="AK500/4" value=""/>
<element name="D1" library="diode" package="C1702E15" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$5" library="jumper" package="15S" value=""/>
<element name="E$1" library="con-amp" package="10X04MTA" value=""/>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="E$4" library="transistor-fet" package="TO220V" value=""/>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="E5-8,5" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="E5-8,5" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="E5-8,5" value=""/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="E$6" library="jumper" package="07" value=""/>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="E$7" library="con-amp" package="1X2MTA" value=""/>
<element name="Q1" library="transistor" package="TO92-CBE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor" package="TO92-CBE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$58">
</signal>
<signal name="S$59">
</signal>
<signal name="S$60">
</signal>
<signal name="S$61">
</signal>
<signal name="S$62">
</signal>
<signal name="S$63">
</signal>
<signal name="S$64">
</signal>
<signal name="S$65">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$46">
</signal>
<signal name="S$48">
</signal>
<signal name="S$47">
</signal>
<signal name="S$49">
</signal>
<signal name="S$50">
</signal>
<signal name="S$52">
</signal>
<signal name="S$51">
</signal>
<signal name="S$53">
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
<signal name="S$5">
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$7">
</signal>
<signal name="S$9">
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="E$5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$17">
</signal>
<signal name="S$22">
</signal>
<signal name="S$11">
</signal>
<signal name="S$23">
</signal>
<signal name="S$26">
<contactref element="E$1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$24">
<contactref element="E$4" pad="2"/>
<contactref element="E$5" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$16">
<contactref element="E$1" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$28">
</signal>
<signal name="S$33">
</signal>
<signal name="S$29">
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="S$20">
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$35">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="S$36">
</signal>
<signal name="S$30">
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="C3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="S$19">
<contactref element="E$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$40">
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$21">
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$18">
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$27">
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$38">
</signal>
<signal name="S$43">
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="E$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$34">
<contactref element="E$1" pad="2"/>
<contactref element="E$1" pad="3"/>
<contactref element="E$4" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="S$44">
</signal>
<signal name="S$15">
</signal>
<signal name="S$25">
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$32">
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$37">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$42">
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$39">
</signal>
<signal name="S$41">
</signal>
<signal name="S$45">
</signal>
<signal name="S$31">
</signal>
<signal name="S$54">
</signal>
<signal name="S$55">
</signal>
<signal name="S$56">
</signal>
<signal name="S$57">
</signal>
<signal name="S$10">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
