<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="65" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65" y1="0" x2="65" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65" y1="40" x2="0" y2="40" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1-3</text>
<text>2-1</text>
<text>3-3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="1mano">
<packages>
<package name="R2V">
</package>
<package name="STR">
</package>
<package name="C10">
</package>
<package name="C7">
</package>
<package name="D10">
</package>
<package name="DV">
</package>
<package name="R10">
</package>
<package name="R13">
</package>
<package name="D3A">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-power">
<description>&lt;b&gt;Power Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220AV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="solpad">
<description>&lt;b&gt;Solder Pads/Test Points&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LSP10">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.0 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="15">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="transistor-power" package="TO220AV" value="13009">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor-power" package="TO220AV" value="13009">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
<element name="R3" library="1mano" package="R2V" value="1,8">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="1mano" package="R2V" value="1,8">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="1mano" package="STR" value="STR"/>
<element name="U$3" library="1mano" package="STR" value="STR"/>
<element name="DB3" library="diode" package="DO35-10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="1mano" package="C10" value="22n"/>
<element name="C2" library="1mano" package="C10" value="100n"/>
<element name="C3" library="1mano" package="C10" value="100n"/>
<element name="C4" library="1mano" package="C7" value="4,7n"/>
<element name="L1" library="1mano" package="STR" value="STR"/>
<element name="R1" library="1mano" package="R2V" value="2,2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="1mano" package="D10" value="1N4007"/>
<element name="D1" library="1mano" package="DV" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="1mano" package="DV" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="1mano" package="R10" value="470k"/>
<element name="R6" library="1mano" package="R10" value="470k"/>
<element name="R2" library="1mano" package="R13" value="2,2"/>
<element name="TR-1" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR-2" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="jumper" package="15" value="J15MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="1mano" package="D3A" value=""/>
<element name="D5" library="1mano" package="D3A" value=""/>
<element name="D6" library="1mano" package="D3A" value=""/>
<element name="D7" library="1mano" package="D3A" value=""/>
<element name="230-2" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="230-1" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q1" pad="E"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q2" pad="E"/>
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q2" pad="B"/>
<contactref element="DB3" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="MINUS">
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="C3" pad="P$2"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
<contactref element="C3" pad="P$1"/>
<contactref element="TR-1" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="PLUS">
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
<contactref element="Q1" pad="C"/>
<contactref element="C4" pad="P$2"/>
<contactref element="R5" pad="P$1"/>
<contactref element="R6" pad="P$1"/>
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="D5" pad="K"/>
</signal>
<signal name="IMP">
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
<contactref element="Q2" pad="C"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="C4" pad="P$1"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="R6" pad="P$2"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="DB3" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
<contactref element="R5" pad="P$2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="Q1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="TR-2" pad="MP"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AC2">
<contactref element="D7" pad="K"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="230-1" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="AC1">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="K"/>
<contactref element="230-2" pad="MP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
