<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="68.58" x2="100.33" y2="68.58" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="100.33" y1="68.58" x2="100.33" y2="-5.08" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="100.33" y1="-5.08" x2="5.08" y2="-5.08" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="-5.08" x2="5.08" y2="68.58" width="0.3048" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="C050-075X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 7.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C075-032X103">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.5 mm, outline 3.2 x 10.3 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO92-BEC">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt; Pads In Line</description>
</package>
<package name="TO92-BCE">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt; Pads In Line</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1Y">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="07">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ptr500">
<description>&lt;b&gt;PTR Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Aug. 2004 / PTR Meßtechnik:&lt;br&gt;
Die Bezeichnung der Serie AK505 wurde geändert.&lt;br&gt;
Es handelt sich hierbei um AK500 in horizontaler Ausführung.&lt;p&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;Alte Bezeichnung&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;Neue Bezeichnung&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AK505/2,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AK500/2-5.0-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AK505/2DS,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AK500/2DS-5.0-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;AKZ505/2,grau&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=LEFT&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#0000FF"&gt;AKZ500/2-5.08-H-GRAU&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TABLE&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AK500/2">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C5102">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.8 mm, horizontal, grid 10.10 mm</description>
</package>
<package name="ZDIO-10">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C7" library="rcl" package="C050-075X075" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C050-075X075" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value=""/>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C075-032X103" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q6" library="transistor" package="TO92-BEC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q5" library="transistor" package="TO92-BEC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C050-025X075" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="E5-5" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="E5-5" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="E5-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="E5-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistor" package="TO92-BCE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="transistor" package="TO92-BEC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistor" package="TO92-BCE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor" package="TO92-BCE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="E5-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$1" library="jumper" package="JP1Y" value=""/>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-075X075" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C050-075X075" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C075-032X103" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C050-025X075" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="E5-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="E5-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="E5-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C050-025X075" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="E5-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="E5-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$2" library="jumper" package="JP1Y" value=""/>
<element name="Q13" library="transistor" package="TO92-BCE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q14" library="transistor" package="TO92-BEC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q12" library="transistor" package="TO92-BEC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q10" library="transistor" package="TO92-BCE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q11" library="transistor" package="TO92-BEC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q7" library="transistor" package="TO92-BCE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="E5-10,5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$3" library="con-ptr500" package="AK500/2" value=""/>
<element name="D1" library="diode" package="C5102" value=""/>
<element name="C22" library="rcl" package="E5-10,5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="E5-10,5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="E5-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$4" library="jumper" package="07" value=""/>
<element name="C25" library="rcl" package="C050-025X075" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT1" library="jumper" package="JP1Y" value=""/>
<element name="OUT2" library="jumper" package="JP1Y" value=""/>
<element name="Q15" library="transistor" package="TO92-BCE" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ZD1" library="diode" package="ZDIO-10" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$2">
<contactref element="Q6" pad="E"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="Q6" pad="B"/>
<contactref element="Q5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="Q5" pad="E"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$16">
</signal>
<signal name="S$17">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="B"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$15">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
</signal>
<signal name="S$18">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="S$19">
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="C10" pad="-"/>
</signal>
<signal name="S$20">
<contactref element="E$1" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="C"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$21">
<contactref element="E$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$81">
</signal>
<signal name="S$85">
</signal>
<signal name="S$86">
</signal>
<signal name="S$82">
</signal>
<signal name="S$84">
</signal>
<signal name="S$83">
</signal>
<signal name="S$87">
</signal>
<signal name="S$88">
</signal>
<signal name="S$89">
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$23">
</signal>
<signal name="S$24">
</signal>
<signal name="S$25">
</signal>
<signal name="S$26">
</signal>
<signal name="S$27">
</signal>
<signal name="S$22">
</signal>
<signal name="S$28">
</signal>
<signal name="S$29">
</signal>
<signal name="S$30">
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$31">
</signal>
<signal name="S$32">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="+"/>
</signal>
<signal name="S$33">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$34">
<contactref element="C15" pad="-"/>
</signal>
<signal name="S$35">
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$36">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$37">
</signal>
<signal name="S$38">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$39">
<contactref element="C17" pad="+"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$40">
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="-"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$41">
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$42">
<contactref element="C19" pad="+"/>
</signal>
<signal name="S$43">
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$44">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="C20" pad="+"/>
</signal>
<signal name="S$45">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="S$46">
<contactref element="C19" pad="-"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$47">
<contactref element="C20" pad="-"/>
</signal>
<signal name="S$48">
<contactref element="E$2" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$49">
<contactref element="E$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$75">
</signal>
<signal name="S$74">
</signal>
<signal name="S$76">
</signal>
<signal name="S$72">
</signal>
<signal name="S$77">
</signal>
<signal name="S$78">
</signal>
<signal name="S$79">
</signal>
<signal name="S$73">
</signal>
<signal name="S$80">
</signal>
<signal name="S$90">
</signal>
<signal name="S$50">
</signal>
<signal name="S$51">
</signal>
<signal name="S$52">
</signal>
<signal name="S$53">
</signal>
<signal name="S$54">
</signal>
<signal name="S$55">
</signal>
<signal name="S$56">
</signal>
<signal name="S$57">
</signal>
<signal name="S$58">
</signal>
<signal name="S$59">
<contactref element="C21" pad="-"/>
<contactref element="C23" pad="-"/>
<contactref element="C22" pad="-"/>
</signal>
<signal name="S$60">
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$61">
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="S$62">
<contactref element="C23" pad="+"/>
<contactref element="C22" pad="+"/>
</signal>
<signal name="S$63">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="OUT2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$64">
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="E$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$66">
<contactref element="E$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$67">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$68">
</signal>
<signal name="S$65">
</signal>
<signal name="S$69">
</signal>
<signal name="S$70">
</signal>
<signal name="S$71">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
